1. 設定車機號碼
先撥車上端電話,聽到解碼音後按”＊”使解碼音停止,之後輸入0000等嗶長音後
若要變更密碼為0  1234  1234 1234  1234 ＊ 等待嗶長音後 完成
1. 若變更第一組電話指令為1 0925023617 ＊ 後等嗶長音後 完成
2. 若變更第二組電話指令為2 0921005626 ＊ 後等嗶長音後 完成
3. 若變更第三組電話指令為3 0422800068 ＊ 後等嗶長音後 完成
2. 操作防盜
1. 監聽車上狀況:打入車機解碼音時按”8”即能監聽,若不想監聽時,請按”＊”回解                                                                           
                碼音
2. 遇修車時:車上總店遭人拔除,車機會每隔十分鐘通報一次,若要停止斷電時不    
            停的通報電話,請主動打入車機按’２”等待車機掛斷電話
3. 車機打出通報電話時:(1)接通電話按”＃”即為監聽
                     (2)接通電話按”＊”即為暫時停止通報
四.電話控制防盜:(1)解除防盜(防盜器斷電)按”＃”後,嗶嗶短音,輸入密碼”0000”
                 待嗶長音後按”40”後嗶長音 完成
               (2)恢復防盜(防盜供電)按”＃”後,嗶嗶短音,輸入密碼”0000”
                 待嗶長音後按”4＊”後,嗶長音 完成
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